تایپ (Type): A22

مدل: AEROPRAKT-22L2

کشور سازنده: اوکراین

شرکت تولید کننده: AEROPRAKT

موتور: ROTAX 912UL

**Service ceiling** سقف پروازی: 4000 m (13 115 ft)

depends on the engine type and is equal to at least:

Maximum takeoff weight حداکثر وزن در زمان تیکاف: 472.5 کیلوگرم

Capacity of tanks: : 90 لیتر 45\*2

The maximum flight endurance of the aircraft at a low altitude and full fuel tanks (90 l or 23.8 US gal) is equal to 10 hours

Endurance حداکثر زمان پرواز با مخازن پر: 10 ساعت

The cruising speed of level flight is 180 km/h (97 kts) at 5400 RPM.

Level flight at cruising speed سرعت کروز(بهینه): 180 کیلومتر در ساعت

never exceed speed VNE : 210 کیلومتر در ساعت

VS0 - stalling speed, full flaps: 60 کیلومتر در ساعت با فلپ باز

Takeoff runحداقل باند برای تیکاف: 135متر

Landing runحداقل باند برای فرود: 135متر