

تایپ (Type): A22

مدل: AEROPRAKT-22LS

کشور سازنده: اوکراین

شرکت تولید کننده: AEROPRAKT

موتور: ROTAX 912UL

سقف پروازی: 4000 m (13 115 ft)

حداکثر وزن در زمان تیکاف: 472.5 کیلوگرم

ظرفیت باک: 90 لیتر 45\*2

حداکثر زمان پرواز با مخازن پر: 10 ساعت

سرعت کروز(بهینه): 180 کیلومتر در ساعت

سرعت ممنوعه: 210 کیلومتر در ساعت

سرعت استال: 60 کیلومتر در ساعت با فلپ باز

حداقل باند برای تیکاف: 135متر

حداقل باند برای فرود: 135متر